Приложение № 1.18

к Приказу № 21-1/2 от 04.02.2019

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) МУП «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»

**Контроль значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителя**

наименование услуги (процесса)

**Круг заявителей:** физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели.

**Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания**: отсутствует.

**Условия оказания услуги (процесса**): технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации в установленном порядке энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики потребителя, договор об оказании услуг по передаче электрической энергии или договор энергоснабжения заключенный с гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией), наличие приборов учета, позволяющих учитывать почасовые значения активной и реактивной энергии, потребленной энергопринимающими устройствами заявителей.

**Результат оказания услуги (процесса):** проверка соответствия значений соотношения потребленной активной и реактивной мощности.

**Общий срок оказания услуги (процесса**): 30 дней с даты проведения соответствующей проверки или снятие контрольных показаний приборов учета.

**Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Этап** | **Содержание /**  **Условия этапа** | **Форма предоставления** | **Срок исполнения** | **Ссылка на нормативно правовой акт** |
| 1. | Снятие профилей мощности активной и реактивной мощности | При проведении проверок расчётных приборов учёта или снятии контрольных показаний приборов учёта в случае необходимости с прибора учёта снимаются данные о почасовом потреблении активной и реактивной энергии | Очно при выполнении действий | При проведении проверок расчётных приборов учёта или снятии контрольных показаний приборов учёта | Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии  Постановление  Правительства РФ от 04.05.2012 № 442,  Приказ Минэнерго РФ №380 от 23.06.2015 |
| 2. | Расчет значения соотношения потребления реактивной и активной мощности. | При наличии профилей активной и реактивной мощности Сумма часов, составляющих определяемые соответствующими договорами периоды больших и малых нагрузок, должна быть равна 24 часам. Если иное не определено договором, часами больших нагрузок считается период с 7 ч 00 мин. до 23 ч 00 мин., а часами малых нагрузок - с 23 ч 00 мин. до 7 ч 00 мин.  Расчет коэффициента активной и реактивной мощности. Значения коэффициентов реактивной мощности определяются отдельно для каждой точки присоединения к электрической сети в отношении всех потребителей, за исключением потребителей, получающих электрическую энергию по нескольким линиям напряжением 6 - 20 кВ от одной подстанции или электростанции, для которых эти значения рассчитываются в виде суммарных величин. |  | 1 час 50 минут | Приказ Минэнерго РФ №380 от 23.06.2015 |
| 3. | Определение коэффициента реактивной мощности | Для потребителей, присоединенных к сетям напряжением 220 кВ и выше, а также к сетям 110 кВ (154 кВ), в случаях, когда они оказывают существенное влияние на электроэнергетические режимы работы энергосистем (энергорайонов, энергоузлов), предельное значение коэффициента реактивной мощности, потребляемой в часы больших суточных нагрузок электрической сети, а также диапазоны коэффициента реактивной мощности, применяемые в периоды участия потребителя в регулировании реактивной мощности, определяют на основе расчетов режимов работы электрической сети в указанные периоды, выполняемых как для нормальной, так и для ремонтной схем сети  Предельные значения коэффициента реактивной мощности, потребляемой в часы больших суточных нагрузок электрической сети, для потребителей, присоединенных к сетям напряжением ниже 220 кВ, определяются в соответствии с приложением к Приказу Минэнерго РФ №380 от 23.06.2015 |  | 2 часа 30 минут | Приказ Минэнерго РФ №380 от 23.06.2015 |
| 4. | Контроль значений соотношения потребления активной и реактивной мощности, направление акта потребителю | На основании показаний прибора учёта определяется факт соблюдения или нарушения значений соотношений потреблённой активной и реактивной мощности, при выявлении факта нарушения составляется акт, который направляется потребителю | Письменное направление акта заказным письмом с уведомлением | В течение 30 дней с даты проведения соответствующей проверки или снятия контрольных показаний приборов учёта | Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 861;  Приказ Минэнерго РФ №380 от 23.06.2015 |

Контактная информация для направления обращений: пункт обслуживания потребителей по телефону 88001000195, Интернет-приемная,

Личный кабинет Заявителя, адрес Пункта обслуживания потребителей на официальном сайте МУП «Горэлектросеть»: <http://www.muromges.ru/>